Span 500 Alüminyum İskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır. 500mm basamak aralıklı modüler çerçeve ve merdivenlidir. Instant Upright alüminyum iskele sistemlerinde yükseklik, 0.5m lik artışlarla demonte edilmeden kolayca ayarlanabilmekte, modüler özelliği ve ayrı bir korkuluk elemanı gerektirmediği için daha az stokla çalışma imkanı sağlamaktadır.

Span 500 Alüminyum iskele sistemlerinin dar (0.82m) ve geniş (1.43m) versiyonları mevcut olup her versiyon 2,2m’den 12,2m ayak basma yüksekliğine kadar seçenekler sunmaktadır.

Instant Upright alüminyum  iskele temel kule parçaları (Platformlar, tekmelikler, çapraz bağlantılar) Instant'ın diğer alüminyum iskele sistemlerinde de kullanılabilirliği kullanıcılara çeşitli çözümler sunar ve daha az stokla daha ekonomik çalışmalarını sağlar. Z şeklindeki bağlantı sistemi sağlam ve esnemez bir yapı oluştururken hızlı ve sorunsuz bir montajıda beraberinde getirir.

Span 500  Alüminyum İskeleler, EN1004 ile uyumlu ve montaj sistemi Yüksek Çalışma ile ilgili kural ve yönetmeliklere uygundur.

Özellikler

* Avrupa'nın Gözde Alüminyum İskele Üreticisi Instant Upright markadır.
* Araç ile nakliyesi zahmetsizdir, saklamak için ise büyük bir alan gerektirmez.
* Dar (0.82m) ve geniş (1.43m) versiyonları mevcuttur
* İş Güvenliği Sertifikalıdır

 Span 500W Geniş İskele

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ayak basma yüksekliği  | 4,2m | 5,2m | 6,2m | 7,2m | 8,2m | 9,2m | 10,2m | 11,2m | 12,2m | 13,2m | 14,2m |
| Çalışma Yüksekliği | 2,2m | 3,2m | 4,2m | 5,2m | 6,2m | 7,2m | 8,2m | 9,2m | 10,2m | 11,2m | 12,2m |
| Genişlik  | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m | 1,43m |
| Uzunluk | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m |
| Platform Kapasitesi  | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg |

 Span 500W Dar İskele

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ayak basma yüksekliği  | 4,2m | 5,2m | 6,2m | 7,2m | 8,2m | 9,2m | 10,2m |
| Çalışma Yüksekliği | 2,2m | 3,2m | 4,2m | 5,2m | 6,2m | 7,2m | 8,2m |
| Genişlik  | 0,83m | 0,83m | 0,83m | 0,83m | 0,83m | 0,83m | 0,83m |
| Uzunluk | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m | 2,50m |
| Platform Kapasitesi  | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg | 275kg |